Памятка по использованию пропуска НИ ТПУ

**на базе проксимити-карт**

**Общие положения.**

Электронные пропуска на базе проксимити-карт используются на объектах НИ ТПУ, оборудованных системами контроля доступа.

Эффективная дальность действия штатных пропусков до 7 см.

Каждая карточка уникальна и программируется индивидуально для каждого сотрудника. Передавать пропуск другому лицу **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.**  В случае утраты пропуска необходимо в кратчайшие сроки сообщить об этом в подразделение безопасности.

Система Контроля и Управления Доступом позволяет программировать необходимый режим доступа для каждого сотрудника. Все действия протоколируются, и запись событий является приоритетной при разборе конфликтных ситуаций.

# Проход через контролируемые двери

## **Считыватель**



Проксимити карты - это карты БЕСКОНТАКТНОГО действия, поэтому не надо прикладывать карту к считывателю.

Для активных карт реализован режим свободние руки – карта действует на расстоянии до 30 см.

1) Дверь закрыта, на считывателе горит красный индикатор.

2) Поднесите пропуск к считывателю на расстояние 2-3 см.

***(Если рядом со считывателем установлен ИК-датчик, подносите карту при загоревшемся индикаторе на ИК-датчике. Считывание информации с пропуска будет происходить только при загоревшемся индикаторе ИК датчика***)

3) В случае, если доступ разрешен, на считывателе погаснет красный индикатор и загорится зеленый, а дверь будет разблокирована.

Если доступ запрещен, на считывателе кроме красного индикатора загорится желтый, а дверь останется заблокированной.

4) Выход из помещения осуществляется аналогично или по кнопке выхода.

**Считыватель с клавиатурой**

*Ввод PIN-кода для пропуска.*

1) Дверь закрыта, на считывателе горит красный индикатор.

2) Поднесите пропуск к считывателю на расстояние 2-3 см.

На считывателе загорается красный и зеленый светодиод (Если сотруднику разрешен доступ в эту дверь, иначе загорятся красный и желтый светодиоды).

3)Наберите 4-х значный код на клавиатуре.

На считывателе на секунду погаснет зеленый светодиод и снова загорятся красный и зеленый светодиоды.

4)Повторите 4-х значный код.

5)Спустя 2 минуты Ваш код будет занесен в систему.

##### Вход через контролируемую дверь

1) Дверь закрыта, на считывателе горит красный индикатор.

2) Поднесите пропуск к считывателю на расстояние 2-3 см.

На считывателе загорается красный и зеленый светодиод.

3)Наберите 4-х значный код на клавиатуре.

4) В случае если доступ разрешен, на считывателе погаснет красный индикатор и загорится зеленый, а дверь будет разблокирована.

Если доступ запрещен, на считывателе кроме красного индикатора загорится желтый, а дверь останется заблокированной.

4) Выход из помещения осуществляется аналогично или по кнопке выхода.

### Проход через турникеты

Работа со считывателем аналогична (см. проход через контролируемые двери).

1) Доступ закрыт, на считывателе горит красный индикатор, а на турникете горит знак проход запрещен:



2) Поднесите пропуск к считывателю на расстояние 2-3 см.

3) В случае если доступ разрешен, на считывателе погаснет красный индикатор и загорится зеленый, а турникет будет разблокирован и на нем загорится знак проход разрешен:



4) Пройдите через турникет толкнув штангу трипода. (Не старайтесь обойти штангу трипода, а проходите сквозь нее).

5) Не пытайтесь перешагнуть, обойти или перепрыгнуть турникет – система оснащена специальными сенсорами и выдаст сигнал тревоги. При проходе через турникет на мониторе поста охраны система показывает фотографию владельца, поэтому в случае выявления охраной попыток прохода по чужому пропуску – пропуск изымается, а санкции накладываются на владельца пропуска.